Range

KHz

MHz

OBS

AP

YD

VNV

SPD

C172 G1000

AP

FPL

MHz

KHz

HDG

ALT 1K

ALT 100

Outer

Inner

AP

HDG

NAV

APR

FLC best

FLC

FLC up

FLC down down

CRS 1

ATC 6

ATC 7

ATC 8

ATC 9

ATC 10

D - >

FPL

CLR

ATC1

ATC 2

ATC 3

ATC 4

ATC 5

MENU

PROC

ENT

TBM

PFD

Keypad

Baro

HDG

CRS 1

ALT

FLC

CRS2

HDG

APR

NAV

FD

ALT

VS

FLC

VS

BC

BANK

HDG

SET

ATC 6

PanelDim

CRS 2

BARO

RANGE

NAV

COM

Pan

ATC 10

ATC 9

ATC 8

ATC 7

ATC 5

ATC 4

ATC 3

ATC 2

ATC 1

Vy set

Swap

VS down

VS up

VS

BC

VNV

ALT

FD

MFD inner

MFD outer

PFD outer

PFD inner

CURSOR

1/2

SWAP

SWAP

1/2