Range

KHz

MHz

C172 G1000

AP

FPL

MHz

KHz

HDG

ALT 1K

ALT 100

Outer

Inner

AP

HDG

NAV

APR

FLC best

FLC

FLC up

FLC down down

CRS 1

ATC 6

ATC 7

ATC 8

ATC 9

ATC 10

D - >

FPL

CLR

ATC1

ATC 2

ATC 3

ATC 4

ATC 5

MENU

PROC

ENT

TBM

PFD

Keypad

Baro

HDG

CRS 1

ALT

FLC

CRS2

HDG

APR

NAV

FD

ALT

VS

FLC

VS

BC

BANK

HDG

SET

ATC 6

AP

YD

VNV

SPD

PanelDim

CRS 2

BARO

RANGE

NAV

COM

Pan

ATC 10

ATC 9

ATC 8

ATC 7

ATC 5

ATC 4

ATC 3

ATC 2

ATC 1

Vy set

Swap

VS down

VS up

VS

BC

VNV

ALT

FD

MFD inner

MFD outer

PFD outer

PFD inner

CURSOR

1/2

SWAP

SWAP

1/2